**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**

**OVAL FRAME MEDENCE**

**549 cm x 305 cm, 610 cm x 366 cm, 732 cm x 366 cm és 853 cm x 366 cm típusok**


**FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**

**Gondosan olvassa el, értse meg és tartsa be az összes utasítást mielőtt megszerelné és használná a terméket**



Csak tájékoztató jellegű kép. A kegészítők nem a medence tartozékai.

**Ne felejtsen el kipróbálni egyéb Intex termékeket: medencéket, medence tartozékokat, felfújható medencéket, otthoni játékokat, felfújható ágyakat és csónakokat, amelyek nagyobb viszonteladóknál kaphatók vagy látogasson el honlapunkra.**



**TARTALOMJEGYZÉK**

Figyelmeztetések 3

Alkatrészlista és ismertető 4-7

Telepítési útmutató 8-12

Medence karbantartása és vegyszerezése 13-14

Általános medence problémák 13

Medence leeresztés 14

Tárolás 14-15


Általános vizi biztonsági előírások 16

Intex szerviz központi címek 17

***Előzetes különleges megjegyzés:***

Köszönet az Intex medence vásárlásáért. Kérjük olvassa el a ezt a kézikönyvet mielőtt összeszereli a medencéjét. Ez az információ segít a medence élettartamát meghosszabbítani és biztonságossá tenni a családi szórakozást. Nézze meg az installáció előtt a mellékelt videót. Egy 2-3 emberes csapatnak ajánlott a medence összeszerelése. További emberek gyorsítják a szerelést.


**ALKATRÉSZEK**



**MEGJEGYZÉS:** a képek csak illusztrációk. Az aktuális termék ettől eltérhet. Nem méretarányos.

**ALKATRÉSZJEGYZÉK**

A termék összeszerelése előtt áldozzon néhány percet az ábra megtekintésére, hogy megismerje az összes alkatrészt.



**MEGJEGYZÉS:** a képek csak illusztrációk. Az aktuális termék ettől eltérhet. Nem méretarányos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF NO. | LEÍRÁS | MEDENCE MÉRET ÉS DARABSZÁMOK | | | |
| 549cm x 305cm | 610cm x 366cm | 732cm x 366cm | 853cm x 366cm |
| 1 | Rúdvég védősapka | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Egyedülálló gomb rugó | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Vízszintes rúd(A) (rúdvég sapka és rugó együtt) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Vízszintes rúd(B) (gomb rugóval) | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Vízszintes rúd(C) (rúdvég sapka és rugó együtt) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Ponyva alétét | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Medence fólia (leeresztő szelepsapkával) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Csatoló rúd | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 9 | Biztonsági pánt | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 10 | U-végbiztosító sapka | 8 | 8 | 12 | 16 |
| 11 | Duplagombos rugós kapocs | 8 | 8 | 12 | 16 |
| 12 | U-alakú oldaltámasz (U-alakú végbiztosító sapka és duplagombos rugós kapocs) | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 13 | Leeresztő csatlakozó | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Leeresztő szelep sapka | 1 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF NO. | LEÍRÁS | PÓTALKATRÉSZ No | | | |
| 549cm x 305cm | 610cm x 366cm | 732cm x 366cm | 853cm x 366cm |
| 1 | Rúdvég védősapka | 10380 | 10380 | 10380 | 10380 |
| 2 | Egyedülálló gomb rugó | 10381 | 10381 | 10381 | 10381 |
| 3 | Vízszintes rúd(A) (rúdvég sapka és rugó együtt) | 11099 | 11099 | 11099 | 11099 |
| 4 | Vízszintes rúd(B) (gomb rugóval) |  |  | 11100 | 11100 |
| 5 | Vízszintes rúd(C) (rúdvég sapka és rugó együtt) | 11101 | 11101 | 11101 | 11101 |
| 6 | Ponyva alátét | 10872 | 10666 | 10667 | 10758 |
| 7 | Medence fólia (leeresztő szelepsapkával) | 10870 | 10768 | 10769 | 11014 |
| 8 | Csatoló rúd | 10383 | 10383 | 10383 | 10383 |
| 9 | Biztonsági pánt | 10710 | 10710 | 10710 | 10710 |
| 10 | U-végbiztosító sapka | 10379 | 10379 | 10379 | 10379 |
| 11 | Duplagombos rugós kapocs | 10382 | 10382 | 10382 | 10382 |
| 12 | U-alakú oldaltámasz (U-alakú végbiztosító sapka és duplagombos rugós kapocs) | 10877 | 10709 | 10709 | 10709 |
| 13 | Leeresztő csatlakozó | 10201 | 10201 | 10201 | 10201 |
| 14 | Leeresztő szelep sapka | 11044 | 11044 | 11044 | 11044 |

**MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE**

**FONTOS INFORMÁCIÓ, HELYKIVÁLASZTÁS ÉS ALAP ELŐKÉSZÍTÉS**

|  |
| --- |
| **FIGYELMEZTETÉS**   * **Biztosítsa, hogy minden ajtó, ablak és biztonsági korlát megakadályozzák illetéktelenek szándékos, jogosulatlan, felügyelet nélkül a medencébe való belépését.** * **Szereljen fel biztonsági korlátot, hogy megszüntesse a kisgyerekek és háziállatok medencéhez való hozzáférését.** * **A medencét lapos, vízszintes, tömör földön állítsák fel és szereljék össze, majd töltsék fel vízzel követve az útmutatót, hogy ne eredményezhesse sem a medence összeomlását, sem annak lehetőségét, hogy egy benne levő személy kisodródjon a vizzel és ezáltal súlyos sérülés vagy anyagi kár keletkezzen.** * **Áramütés veszélye: a szivattyút csak egy földelt, áramvédelemmel ellátott csatlakozóba csatlakoztassa. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne használjon hosszabbítót, időzítőt, adaptert , használjon megfelelő csatlakozást. Mindig biztosítsanak megfelelő helyi hálózat elérést. Keressen olyan helyet a vezetéknek ahol a fűnyíró, sövénynyíró és más készülék nem okozhat kárt benne. Nézze meg a szivattyú útmutatóját további figyelmeztetések és utasítások céljából.** |

**MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE (folytatás)**

**Válasszon egy kültéri helyszint a medencének a következő követelmények szem előtt tartásával:**

1, Annak a területnek ahol a medencét felállítják abszolút simának és vízszintesnek

kell lennie.

2, A talajfelszínnek tömörnek kell lenni és szilárdnak ahhoz, hogy ellenálljon a

felállított és feltöltött medence nyomásának és súlyának. Ne állítsa fel a medencét

sár, homok, puha vagy laza talajviszonyok között.

3, Ne állítsa fel a medencét állványra, erkélyre vagy dobogóra.

4, A medence körül szükséges 1.5 – 2m hely az egyéb tárgyaktól, hogy a gyerekek

hozzáférhessenek a medencéhez.

5, A klórozott medencevíz veszélyeztetheti a környező vegetációt. Számos fűtípus

mint pl. St.Augustine és Bermuda nőhet a fóliánál. Ha a fű kilyukasztja a fóliát az

nem gyártási hiba, nem terjed ki rá a jótállás.

6, Ha az alap nem beton (hanem aszfalt, gyep vagy föld) egy nyomáskezelt fát

(38x38x3cm méretben kell az U-alakú oldaltámasz alá tenni egy szintben a talajjal.

Alternatívaként használhat acél lapot vagy nagyszilárdságú csempét.

7, Kérje ki a medence kereskedőjének tanácsát az alátétről.



Megvásárolhatja ezt a medencét Intex Krystal Clear szivattyúval. A szivattyú saját telepítési útmutatóval rendelkezik. Először állítsa fel a medencét utána szerelje össze a szivattyút.

Becsült szerelési idő 30 ~ 60 perc. (Megjegyzés: A szerelési idő csak  
közelítő és egyedi szerelési tapasztalattal változhat)

1, Vegye ki a kartondobozból a ponyva alátétet. Terítse ki teljesen úgy, hogy 1.5-2.0m

legyen a széleitől bármilyen akadály, úgy mint falak, bokrok, fák, stb.

|  |  |
| --- | --- |
| * Vegye ki a fóliát (7) a kartondobozból és helyezze a ponyvára a leeresztő szeleppel a vízelvezetés felé. Hagyjuk a fóliát a napon felmelegedni így könnyebb lesz a szerelés. A medencebélés telepítése során a tömlőkapcsolatok nyílása az elektromos csatlakozás felé legyenek.   **FONTOS: a medence felállítását legalább két ember végezze. Ne húzza a fóliát a földön, mert ez kárt okozhat, a medence szivárgását**  **(lásd 1.ábra)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2, Vegye ki az összes alkatrészt a karton dobozokból és helyezze a beépítésük  helyére (lásd 2.1 és 2.2 és 2.3 ábra). Ellenőrizze az alkatrészlistát, hogy  biztos legyen abban, hogy minden darab megvan.  FONTOS: Ne kezdje a szerelést, ha darabok hiányoznak. Cseredarabra  hívja az Ügyfélszolgálatot.  Miután a darabszámokat megszámolta, tegye szabaddá a fóliát a szereléshez.    732x366cm  349x305cm és 610x366cm  853x366cm |  |

**MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE (folytatás)**

**3.** Ellenőrizze, hogy a fólia a legteljesebb mértékben lefedje a lehelyezett ponyvát.

Kezdve az egyik oldalon,csúsztassa a zárt végével az "A"jelű rudat először a sarok

közelében lévő hüvely nyílásba. Folytassa a „B” jelű rúddal bepattintva az „A” jelű

rúdba és a „C” jelűvel bepattintva a „B”jelű rúdba.

Igazítsa a fém rudak lyuknyílásait a fehér fóliahüvely nyílásaihoz.

Folytassa az „A-B-C” rudak beillesztését a fólia hüvelyekbe és tegye ugyanezt a

másik oldalon is.

A rudak kombinációi különbözőek a különböző méretű medencéknél, lásd a

részleteket az alábbi táblázatban. (Győződjön meg arról, hogy a fém rudak

lyuknyílásai a fehér fóliahüvely nyílásaihoz igazítottak legyenek.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Medence mérete | U-támasz száma | Rúd kombinációk |
| 549cmx305cm és 610cmx366cm | 2 | A-C |
| 732cmx366cm | 3 | A-B-C |
| 853cmx366cm | 4 | A-B-B-C |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Csúsztassa a biztonsági pántot **(9**) a nagy U-alakú  oldaltámaszra **(12**). Ismételje meg az összes  biztonsági pánttal és U-támasszal. **(lásd a 3.ábra)**  **FONTOS: A fólia maradjon sima a földön a**  **következő 5. lépésnél. Ezért van szükség**  **1,5-2,0m távolságra a medence körül.** |  |
| 5. Az U-alakú oldaltámasz tetején kettős gomb rugós  betét van gyárilag beszerelve. Helyezze az ”A-B-C”  rudak lyuknyílásaiba az oldaltámaszokat kézzel  beillesztve.  Összeszorítva az alsó gombokat lehetővé válik a  rudakba való illesztés. Amikor az U-támasz a  fémrúdban benne van a gombokon engedje a  nyomást, lehetővé téve a támasznak a helyére  bepattanását. Ismételje valamennyi oldaltámasszal  ugyanezt. **(lásd a 4.ábra)** |  |
| 6. Tegye a csatlakozó rudakat a biztonsági pánt  szabad nyílásába úgy , hogy csatlakoztassa a  fólián lévő pántokkal. **(lásd az 5.ábra)** |  |

**MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE (folytatás)**

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Húzza ki az oldaltámasz alját úgy, hogy a fólia  oldal hevedere feszes legyen. Ismételje meg az  összes támasznál. **(lásd a 6.ábra)** |  |
| 8. Ha az alap nem beton (hanem aszfalt, gyep vagy  föld) egy nyomáskezelt fát 38x38x3cm méretben  kell az U-alakú oldaltámasz alá tenni egy szintben  a talajjal. Az U-alakú oldaltámaszt a nyomáskezelt  fa közepére, a szálirányra merőlegesen kell  elhelyezni. **(lásd a 7.ábra)** |  |

9. Hajtsa ki a felső gyűrűt, hogy biztosan kívül legyen a medencefal vonalán és felfelé

álljon. Fújja fel a felső gyűrűt tartva azt a medence közepénél középen egy

levegőpumpával.

**FONTOS: kár megelőzése céljából, ne használjon nagynyomású**

**légkompresszort. Ne fújja túl. Használjon Intex kézi pumpát (nem tartalmazza a**

**csomag)**

**FONTOS**

A felső gyűrű megfelelő felfújása.

A környezeti levegő és a víz hőmérséklete hatással van a felső gyűrű belső  
 nyomására.

A megfelelő felfújás fenntartására a legjobb megoldás tágulási teret hagyni a déli nap

által felmelegített levegőtágulásnak. Nagyon forró időjárás mellett ellenőrizze a

gyűrűt, hogy a károsodás elkerülése végett nem kell-e levegőt kiengedni belőle.

**Az Intex, a meghatalmazott képviselői vagy alkalmazottai semmilyen esetben**

**sem felelősek az olyan károkért, mint például a pici lyukak, a felső gyűrű**

**felfújásának gondatlanságából származó visszaélések és hanyagság, vagy**

**külső erőbehatások.**

**MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE (folytatás)**

10. Mielőtt a medencét vízzel feltölti, ellenőrizze:

- Minden U-alakú oldaltámasz (12) egyenesek és a helyükön vannak;

- Minden biztonsági pánt (9) az U-alakú oldaltámasz (12) közepén van;

- A fólia pántok a medence aljától megfeszítve vannak és a földön egyenesen

fekszenek a biztonsági pánttal (9) együtt;

-A leeresztő dugó a medencében zárva van és kívül a leeresztő sapka szorosan

becsavarva van;

Töltsön a medencébe nem több, mint 3cm magasságban vizet; megvizsgálva van-e

leejtés a vízszintben.

**FONTOS: ha a medencében a víz az egyik oldalra folyik , nincs a medence**

**vízszintben. A nem vízszintben felállított medence eredményezhet az oldalfalon**

**kidudorodást. Ha a medence nincs teljesen szintben, le kell engedje a vizet,**

**szinteznie kell az aljzatot és aztán újra tölteni a medencét.**

-Kezdje kisimítani a ráncokat a medence alján úgy, hogy a medence alját az

oldalfalnál kifelé nyomja vagy (kültéri medence esetén) fogja meg a medence alját és

húzza kifelé. Ha a földre fektetett védőponyva a ráncosodás oka, akkor két személy

egymással szemben húzza meg a ponyvát addig, míg a ráncok el nem tűnnek.

11. A medence fóliafalak emelkednek miközben töltődik a medence, a víz emeli a felfújt

gyűrű alját.

**FONTOS. miközben tölti a medencét vízzel, ellenőrizze folyamatosan a teljes**

**feltöltésig az U-oldaltámaszokat (12), hogy biztosítva legyen a jó igazodás a**

**felső vízszintes rudakhoz.**

**FONTOS**

**Mielőtt bárki is használná a medencét, a család üljön össze. Foglalják maguknak össze a legfontosabb minimálisan betartandó biztonsági szabályokat és vizi biztonsági információkat ,amelyet ebben az utasításban megtaláltak. Vizsgálja felül ezeket a szabályokat rendszeresen és minden használóval, a vendégekkel is ismertesse.**

|  |  |
| --- | --- |
| **VIGYÁZAT** | MINDIG KÖVESSE A VEGYSZERGYÁRTÓK UTASÍTÁSAIT AZ EGÉSZSÉGRE ÉS VESZÉLYEKRE VALÓ FIGYELMEZTETÉSEIT |

**Ne tegyen vegyszert a medencébe, ha vannak benne, mert bőr és szem irritációt okozhat.**

Koncentrált klór károsíthatja a medence fóliát. Az Intex Ltd., a vele kapcsolatban álló vállalatok, a meghatalmazott ügynökei, a szolgáltatási központjai, kiskereskedők vagy alkalmazottai nem vállalnak felelőséget a vevő vagy más fél medencével kapcsolatos vesztességeire, a vegyszerekre vagy a vízkárokra. **Tartson tartalék szűrőt. Cserélje a patronokat kéthetente.** Ajánljuk, hogy Intex Krystal Clear szivattyút használjon a föld feletti medencékhez.

**A TÚL SOK ESŐ: a medence túltöltésének elkerülése érdekében azonnali esővíz elvezetés szükséges, hogy a vízszint a maximumnál ne legyen nagyobb.**

**Hogyan ürítse le a medencéjét a hosszútávú tárolásra**

1. Járjon utána a helyi előírásoknak a medencevíz kezelésére (ürítés) vonatkozóan.
2. Győződjön meg arról, hogy a medencében lévő leeresztő dugó csatlakoztatva van-e
3. Vegye le a kupakot a leeresztőről a medence külső falánál.
4. Csatolja az anya végénél a kerti tömlőt a leeresztő csatlakozóhoz (8).
5. Helyezze a tömlő másik végét egy olyan területre, ahol a víz biztonságosan elszivárog, a háztól és szomszédtól távol van.
6. Csatlakoztassa a csatorna csatlakozót a leeresztő szelephez. **MEGJEGYZÉS: a leeresztő csatlakozó nyomni fogja a leeresztő dugót, ami kinyilik és a víz azonnal kezd kifolyni.**
7. Amikor a víz elvezetés megáll, felemelkedik a medence ellenkezó oldala, mint ahol a leeresztő van, és így a maradék víz is kilyik a medencéből.
8. Húzza ki a tömlőt és az adaptert, ha készen van.
9. Helyezze vissza a dugót a leeresztő szelepbe a medencében.
10. Tegye a leeresztő védősapkát kivülről a helyére.
11. A szerelési utasítás fordított módján távolítsa el a csatlakozó részeket.
12. Győződjön meg arról, hogy a medence és minden alkatrésze teljesen száraz tárolás előtt. A napon hagyjuk egy órát száradni azután hajtogassuk össze. **(lásd 8.ábra**). Szórja mega fólia felületét hintőporral, hogy az összetapadást meggátolja és a maradék nedvességet felszívja.
13. Hozzon létre agy négyzet alakot. Kezdje az egyik oldalon, hajtsa a fólia 1/6-t önmagára kétszer. Tegye ugyanezt az ellenkező oldalakon is (**lásd 9.1 és 9.2 ábra**).
14. Miután létrehozta a két ellentétes oldalon a hajtásokat, egyszerűen hajtsa a két behajtott részt egymásra, mintha egy könyvet összecsukna (**lásd 10.1 és 10.2 ábra**).
15. Hajtsa a két hosszú véget középre (**lásd 11. ábra**).
16. Végül hajtsa a két felet egymásra és kész a kompakt fólia (**lásd 12. ábra**).
17. Tárolja a fóliát és tartozékokat száraz temperált tárolási helyen 0 és 40 fok C között.
18. Az eredeti csomagolást használhatja a tárolásra.

